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ANEXO IV
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Processo Administrativo nº: 036/2026
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO CISAB ZM.
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 019/2026
Critério de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM.

Local da sessão pública do pregão: www.ammlicita.org.br
Data de Abertura para lances: 04/09/2026
Horário: 09:00 horas
DADOS DA LICITANTE:

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
TELEFONE VÁLIDO:
WHATSAPP:

E-MAIL VÁLIDO:

PLANILHA DE ESPECIFICAÇÃO 
	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	COR / ACABAMENTO
	REFERÊNCIA
	IMAGEM
	QT
	MARCA
	VALOR

UNITARIO
	VALOR 

TOTAL

	1
	Cadeira Giratória Ergonômica
Descrição do Produto: Cadeira giratória ergonômica destinada a uso profissional em ambiente administrativo, projetada para proporcionar conforto, ergonomia e durabilidade conforme NR-17.
Encosto com estrutura em material de alta resistência e curvatura anatômica para suporte lombar. Assento em madeira compensada moldada anatomicamente, com espuma injetada de alta densidade e revestimento em tecido ou vinil de fácil higienização. Apoio lombar com ajuste de altura. Braços com regulagem de altura em material resistente com apoio em poliuretano. Mecanismo tipo syncron com travamento, ajuste automático de tensão e regulagem de altura a gás. Base giratória com cinco hastes em material de engenharia reforçado com fibra de vidro e rodízios duplos.
Acabamento: Componentes metálicos com tratamento anticorrosivo e pintura em pó híbrida (poliéster-epóxi), curada em estufa a 200°C, isenta de metais pesados e conforme norma RoHS. Partes plásticas em material reciclável e resistente a impactos.
Dimensões Aproximadas: Altura total ajustável entre 910 e 1025 mm; Largura total 705 mm; Profundidade 705 a 800 mm; Altura do assento ajustável entre 440 e 555 mm.
**Documentação Exigida para Habilitação Técnica:**
• Laudo ergonômico conforme NR-17 emitido por profissional habilitado.
• Termo de garantia mínima de 6 anos para estrutura e 1 ano para demais componentes.
• Certificado FSC para madeira e relatórios de ensaio de espuma conforme normas ABNT.
• Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) com comprovantes de destinação final.
	Syncron / Encosto em tela / Estrutura preta / Braço MC / Base UP/ Cinza Nevoa
	Cadeira Cavaletti Moov
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	Poltrona de Espera com Encosto – Estrutura Fixa
Descrição do Produto: Poltrona de espera com encosto e estrutura fixa, composta por assento e encosto estofados, base com quatro pés em madeira maciça, destinada a ambientes internos, projetada para conforto e durabilidade.
Estrutura do assento e encosto em compensado multilaminado de espessura mínima de 13 mm. Espuma de poliuretano flexível de alta resiliência e densidade mínima de 33 kg/m³. Revestimento em tecido ou vinil resistente à abrasão e fácil limpeza, fixado por grampos metálicos com proteção anticorrosiva. Base com quatro pés em madeira maciça com acabamento envernizado e sapatas antiderrapantes.
Acabamento: Componentes metálicos com pintura em pó híbrida (poliéster-epóxi) conforme norma RoHS. Acabamento da madeira em verniz PU, podendo apresentar variações naturais de tonalidade.
Dimensões Aproximadas: Altura total 770 mm; Largura 585 mm; Profundidade 595 mm; Altura do assento 465 mm.
**Documentação Exigida para Habilitação Técnica:**
• Laudo ergonômico conforme NR-17 emitido por profissional habilitado.
• Termo de garantia mínima de 6 anos para estrutura e 1 ano para acabamentos.
• Certificado de pintura conforme NBR 17088 e laudos ABNT para espuma.
• Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS).
	Poltrona Interlocutor/ Base Pé Palito/ Cinza Nevoa 
	Cadeira Cavaletti Duo
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	Banco de Madeira                                                                                                                                                                              Dimensões aproximadas: Comprimento 1,50 m x Profundidade 0,65 m
Banco confeccionado em madeira maciça, madeira engenheirada ou material equivalente de alta resistência estrutural, destinado ao uso em ambientes internos ou externos cobertos, com finalidade de assento coletivo e apoio funcional.
A estrutura deverá ser robusta, garantindo estabilidade, resistência mecânica e segurança ao usuário, suportando cargas compatíveis com uso coletivo contínuo. A madeira deverá apresentar boa qualidade, devidamente tratada contra pragas, fungos e umidade, quando aplicável, com superfícies bem-acabadas, livres de farpas, trincas, empenamentos ou defeitos visuais.
O assento deverá possuir dimensões ergonômicas compatíveis com o uso confortável, com tábuas ou painéis firmemente fixados à estrutura, assegurando uniformidade, resistência e durabilidade. As bordas deverão ser arredondadas ou chanfradas, minimizando riscos de acidentes.
O acabamento deverá ser realizado com verniz, stain, selador, pintura ou tratamento equivalente, proporcionando proteção à madeira, fácil limpeza e conservação, além de aspecto estético adequado a ambientes institucionais, administrativos ou corporativos.
O banco deverá ser fornecido pronto para uso, em perfeito estado de conservação, atendendo às normas técnicas de qualidade, segurança e durabilidade aplicáveis, garantindo vida útil prolongada mesmo sob uso frequente.
	Madeira
	Banco de Madeira Emau
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	Mesa Industrial de Madeira com Base Metálica Preta
Tampo retangular confeccionado em madeira maciça, painel de madeira industrializada (MDF, MDP, compensado) ou material equivalente de resistência comprovada. Espessura compatível com uso contínuo, garantindo rigidez e resistência à flexão. Superfície superior com acabamento liso e uniforme, podendo ser verniz, selador, pintura, laminado ou tratamento equivalente, que facilite a limpeza e manutenção. Bordas com acabamento adequado, livres de arestas cortantes ou irregularidades.
Base confeccionada em estrutura metálica, em aço carbono ou material equivalente, dimensionada para garantir estabilidade e resistência ao conjunto. União dos elementos metálicos por soldagem adequada ou sistema estrutural equivalente. Acabamento da estrutura metálica por pintura eletrostática ou outro tratamento anticorrosivo equivalente.
Fixação do tampo à estrutura metálica por meio de parafusos, suportes ou sistemas equivalentes, assegurando firmeza e segurança. Base dotada de sapatas de apoio ou niveladores, que evitem contato direto do metal com o piso e permitam compensar pequenas irregularidades.
DIMENSÕES APROXIMADAS (ADMITIDA VARIAÇÃO DE ATÉ ±5%): Comprimento: aproximadamente 1.350 mm; Largura: aproximadamente 900 mm; Altura total: aproximadamente 750 mm; 
A mesa deverá suportar uso contínuo em ambiente institucional, sem apresentar empenamentos, instabilidades ou deformações. Os materiais empregados deverão ser adequados ao uso coletivo e apresentar resistência mecânica compatível. O produto deverá apresentar acabamento uniforme, sem falhas, trincas ou defeitos aparentes.
Serão aceitos produtos equivalentes ou superiores, desde que atendam integralmente às especificações técnicas mínimas deste Termo de Referência.
	 Mesa Industrial de Madeira com Base Metálica Preta (L=0,90m/ H=0,75m/ P=1,35m)
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	Cadeira para Auditório Empilhável.  
A cadeira deve ser constituída de assento e encosto em polipropileno copolímero, e estrutura metálica. A estrutura deve ser composta por tubos de aço 1010/1020, deverá receber tratamentos químicos de fosfotalização e pintura epóxi pó. As dimensões aproximadas do assento deverá ser 465mm de largura, 420mm de profundidade com 5mm de espessura de parede, deve existir um estofamento com alma plástica fixado ao mesmo por meio de parafusos para plástico. A altura do assento até o chão deve ser de 445mm aproximadamente. O encosto com dimensões aproximadas de 460mm de largura por 330mm de altura, com espessura de parede de 5mm. O encosto deve possuir furos para ventilação, deve existir um estofamento com alma plástica . Cor: Preto APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL:  Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m².  Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de espessura máxima de 74 micras. Laudo de acordo com a ASTM D 2794/2010, atestando que a tinta suporta mais de 350 kg.m sem causar trincas.  Laudo técnico em conformidade com a Norma Regulamentadora – NR 17 emitido por médico do trabalho.  Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pela NBR 5841/2015 com duração igual a 600 horas. 

Obs: Cadeira destinada à reposição e complementação de unidades existentes no Consórcio, visando manter a padronização estética, funcional e ergonômica do ambiente. O item deverá ser obrigatoriamente da mesma marca e modelo das cadeiras atualmente instaladas, a saber: Marca Plaxmetal – Modelo Ergoplax Secretaria Fixa, garantindo compatibilidade, uniformidade visual e conforto aos usuários.
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1- Estão incluídas, nos preços cotados, todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o cumprimento do objeto deste Pregão, sendo que a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
2- Será integralmente cumprido o fornecimento consoante prazos previstos no Edital e/ou demais anexos, sob pena de aplicação de sanções pela Administração Pública contratante.
3- Entendemos todas as regras do Edital e anexos, e nos comprometemos a cumprir com todas as regras ali estabelecidas.
3- Esta proposta tem validade de 60 dias.

____________________, _____ de _____________ de 2026.
____________________________________________
(Representante legal)
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