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Consércio Intermunicipal de Saneamento
Bésico da Zona da Mata de Minas Gerais






ANEXO IV
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Processo Administrativo nº: 043/2026
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO COMPARTILHADA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 024/2026
Critério de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM.

Local da sessão pública do pregão: www.ammlicita.org.br
Data de Abertura para lances: 14/09/2026
Horário: 09:00 horas
DADOS DA LICITANTE:

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
TELEFONE VÁLIDO:
WHATSAPP:

E-MAIL VÁLIDO:

PLANILHA DE ESPECIFICAÇÃO 
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	IMAGEM*
	CA DE REFERÊNCIA
	UNIDADE
	TOTAL
	MARCA
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL

	1
	ABAFADOR DE RUÍDOS TIPO CONCHA: Protetor auditivo do tipo concha, constituído por duas conchas em plástico, com almofadas de espuma nas laterais e em seu interior. Possui haste em plástico rígido almofadado com estrutura metálica que mantém as conchas seladas à região das orelhas do usuário e as sustenta. Indicado para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores aos estabelecidos na NR-15, anexos I e II, conforme tabela de atenuação. Tamanho: único. Corpo: PVC. Almofadas: espuma. Nível de redução de ruído: 20 dB.
	[image: image1.png]


 
	 CA 14472 OU COMPATÍVEL
	UNIDADE
	394
	
	
	

	2
	AVENTAL IMPERMEÁVEL EM TREVIRA: avental de segurança confeccionado em trevira, com tiras soldadas eletronicamente — uma no pescoço e duas na cintura com fivela plástica. Possui acabamento lateral por solda eletrônica, garantindo resistência e vedação. Indicado para atividades que exigem proteção contra líquidos e respingos.
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	CA 37728 OU COMPATÍVEL
	UNIDADE
	111
	
	
	

	3
	AVENTAL LAMINADO ESSENCIAL PARA AMBIENTES LABORATORIAIS E OUTROS SETORES:
Fabricado com um material laminado resistente e durável, o avental proporciona uma barreira eficaz contra líquidos e produtos químicos. É inteiramente confeccionado em polipropileno laminado com filme de polietileno, sendo impermeável e indicado para uso em ambientes que exigem alta proteção. Possui punhos finalizados com elástico para melhor ajuste e fixação, além de abertura nas costas com tiras para amarração e ajuste na altura da cintura.
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	CA 21742 OU COMPATÍVEL
	UNIDADE
	38
	
	
	

	4
	BAINHA EM COURO PARA FACÃO terçado 18 polegadas.
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	UNIDADE
	43
	
	
	

	5
	BATA IMPERMEÁVEL EM TERMOLAMINADO COM ELÁSTICO: Bata de segurança confeccionada em filme termolaminado, indicada para proteção em ambientes que exigem barreira contra líquidos e partículas. Possui capuz integrado, elásticos nos punhos para melhor ajuste e é isenta de componentes metálicos, oferecendo maior segurança em áreas com restrições a metais.
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	CA 27287 OU COMPATÍVEL
	UNIDADE
	17
	
	
	

	6
	BONÉS CONFECCIONADO EM BRIM NA COR AZUL ROYAL: Kit com 10 bonés confeccionados em tecido brim na cor azul royal, modelo tradicional com bico de pato e estrutura reforçada por tecido duplo, proporcionando maior durabilidade e conforto. Os bonés possuem tamanho padrão e sistema de ajuste na parte traseira, podendo ser por velcro ou fivela plástica, o que garante melhor adaptação a diferentes tamanhos de cabeça. Ideal para uso profissional, promocional ou uniforme corporativo.
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	-
	KIT
	84
	
	
	

	7
	Bota Florestal Preta. Cano longo. Bota Viposa Forro: Couro. PALMILHA: Anatômica Bactericida. ABNT NBR ISO. 20347 – 02. Certificado de Aprovação (CA): CA 44.030. Todos os tamanhos (34 ao 43)
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	 CA 40242 OU COMPATÍVEL
	UNIDADE
	3
	
	
	

	8
	BOTINA NOBUCK ANTIESTÁTICA SOFT: Botina de segurança confeccionada em couro relax 17/19 linhas, com colarinho em napa couro soft 10/12 linhas acolchoado com espuma de PU de 15 mm. Fechamento com cadarço roliço de poliéster e ilhoses de latão (ou opcional sem ilhós). Também pode ser fabricada com couro liso ou microfibra soft hidrofugada (FIBRATEC), resistente e de alta tecnologia. Possui palmilha de montagem em EVA soft conforto, sistema de montagem Strobel e sobrepalmilha SOFTSYSTEM com 4 mm de espessura, garantindo conforto prolongado. Solado antirresíduo e antiestático, conforme NBR ISO 20345 e 20347.
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	CA 40872
CA 45611 OU COMPATÍVEL
	UNIDADE
	344
	
	
	

	9
	CALÇADO TIPO SAPATO BRANCO ANTIDERRAPANTE EVA: Par de calçado ocupacional fechado, tipo sapato, confeccionado em EVA branco, com solado de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em superfícies cerâmicas com solução detergente e em aço com glicerol. Oferece resistência ao óleo combustível e absorção de impacto na região do salto. Ideal para ambientes que envolvam umidade e riscos de natureza leve. Contra agentes abrasivos, escoriantes e umidade de operações com água. Tamanhos variados.
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	CA 31898
 CA 42508
CA 39213 OU COMPATÍVEL
	UNIDADE
	69
	
	
	

	10
	CALÇADO TIPO SAPATO PRETO ANTIDERRAPANTE EVA: Par de calçado ocupacional, tipo sapato fechado, confeccionado em EVA preto com solado de borracha antiderrapante, ideal para uso profissional em ambientes úmidos. Possui resistência ao escorregamento em piso cerâmico com detergente e piso de aço com glicerol. Apresenta boa absorção de impacto na região do salto e resistência ao óleo combustível. Contra riscos leves, abrasivos, escoriantes e umidade proveniente do uso com água. Tamanhos variados.
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	CA 42508
CA 31898
CA 39213 OU COMPATÍVEL
	UNIDADE
	56
	
	
	

	11
	CANALETA PARA PASSAGEM DE FIOS COM FITA DUPLA FACE: Canaleta para instalações elétricas aparentes, fabricada em termoplástico autoextinguível (PVC), com dimensões de 20 mm de largura, 10 mm de altura e 2 metros de comprimento por unidade. Possui fita dupla face de alta aderência para fixação direta em superfícies, dispensando o uso de parafusos ou buchas. Produto com proteção antichama, acabamento semi-brilho e design discreto, adequado para aplicações residenciais e comerciais.
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	UNIDADE
	380
	
	
	

	12
	CAPACETE FECHADO TAM 56: Capacete fechado indicado para uso em motocicletas, com viseira injetada em policarbonato, que garante maior resistência a impactos. Possui forração interna antialérgica e engate micro métrico, que proporciona praticidade e segurança no ajuste. Tamanho 56.
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	UNIDADE
	25
	
	
	

	13
	CAPACETE FECHADO TAM 58: Capacete fechado indicado para uso em motocicletas, com viseira injetada em policarbonato, que garante maior resistência a impactos. Possui forração interna antialérgica e engate micro métrico, que proporciona praticidade e segurança no ajuste. Tamanho 58.
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	UNIDADE
	77
	
	
	

	14
	CAPACETE FECHADO TAM 60: Capacete fechado indicado para uso em motocicletas, com viseira injetada em policarbonato, que garante maior resistência a impactos. Possui forração interna antialérgica e engate micro métrico, que proporciona praticidade e segurança no ajuste. Tamanho 60.
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	UNIDADE
	25
	
	
	

	15
	CAPUZ BALACLAVA: Capuz de proteção tipo balaclava desenvolvido para eletricistas em atividades com risco de Arco Elétrico (NR 10 – Risco 2). Confeccionado em malha 100% algodão com tratamento retardante à chamas, oferece proteção total da cabeça e pescoço contra chamas diretas e calor irradiado de arco elétrico.
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	CA 42429 OU COMPATÍVEL
	UNIDADE
	10
	
	
	

	16
	CHAPÉU PESCADOR CAMPING AUSTRALIANO PROTEÇÃO NUCA PSCOÇO UV: Chapéu modelo australiano confeccionado em poliéster com proteção solar, ideal para pesca, camping e atividades a céu aberto. Possui flap fixo de proteção para a nuca e o pescoço, com botões de pressão nas abas laterais e no protetor, permitindo ajuste e versatilidade na proteção. Conta ainda com cordão de ajuste com trava, proporcionando melhor fixação à cabeça do usuário mesmo com vento.
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	UNIDADE
	126
	
	
	

	17
	CHAPÉU PESCADOR AUSTRALIANO PERSONALIZADO: Kit com 10 chapéus pescador modelo australiano, confeccionados em poliéster na cor azul, com proteção de pescoço fixa em poliéster. O modelo possui abas laterais com botões de pressão e protetor de nuca ajustável, permitindo maior versatilidade na proteção solar. Dispõe também de cordão de ajuste no queixo para melhor fixação. A personalização deve incluir a sigla "SAAE" na parte frontal do chapéu, com letras brancas medindo 8 cm de largura por 2 cm de altura, garantindo identificação institucional. Ideal para uso em campo e atividades externas prolongadas.
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	-
	KIT
	10
	
	
	

	18
	CONE BARREIRA REFLEXIVA
Medida da base: 60cm x 60cm
Altura da base: 27cm
Altura total: 1,17m
Peso aproximado: 7kg
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	UNIDADE
	205
	
	
	

	19
	CONE DE SINALIZAÇÃO: Cone de sinalização fabricado em PVC flexível de alta resistência, na cor laranja com faixas brancas refletivas, ideal para delimitação de áreas e controle de tráfego. Possui base emborrachada que proporciona maior estabilidade e aderência ao solo, mesmo em condições adversas. Com 75 cm de altura, é indicado para uso em ambientes internos e externos, contribuindo para a segurança de pedestres, veículos e trabalhadores em áreas operacionais.                                                                                                            
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	UNIDADE
	695
	
	
	

	20
	CORDA SEMI-ESTATICA 10 MM: Corda semi-estática com diâmetro de 10 mm, indicada para atividades verticais como rapel, trabalhos em altura e acesso por corda. Composta por alma de poliamida (52%) que proporciona alta resistência e capa de poliéster (48%) que oferece proteção contra abrasão. Possui resistência à ruptura de 28 kN e resistência à ruptura com terminação em nó oito de 18 kN. Peso aproximado de 72 g/m. Produto fornecido em rolos a partir de 50 metros. Ideal para uso profissional e esportivo, com excelente desempenho em equipamentos de segurança para atividades verticais.
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	UNIDADE
	21
	
	
	

	21
	ESPORA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO T: Espora para poste de concreto tipo duplo T, utilizada como acessório de apoio para escalada e manutenção em postes de concreto. Confeccionada em aço resistente, conta com uma fivela metálica para ajuste seguro e correias em couro que proporcionam fixação firme às pernas do usuário. Projetada para garantir estabilidade e segurança durante trabalhos em altura.
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	UNIDADE
	5
	
	
	

	22
	FACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO CARBONO, MATERIAL CABO MADEIRA, ou Polipropileno, COMPRIMENTO 18 POL, TIPO TERÇADO.
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	UNIDADE
	53
	
	
	

	23
	FITA DUPLA FACE, FIXA FORTE EXTREMA: Fita Dupla face fixa forte transparente para fixar objetos em superfícies que exibam a fita aplicada, como vidro e acrílico. Aplicação fácil, rápida e segura, evitando furos e sujeira. Tamanho: 24 mm x 2 m. Substitui pregos e parafusos. Discreta e transparente.
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	UNIDADE
	205
	
	
	

	24
	JOELHEIRA EM EVA PARA ASSENTAMENTO DE PISOS: Joelheira para assentamento de pisos, confeccionada em EVA (Etileno Vinil Acetato), material leve e resistente, projetada para proporcionar proteção eficaz aos joelhos durante atividades em contato direto com superfícies abrasivas e irregulares. Indicada para profissionais da construção civil e reformas, garante maior conforto e segurança durante longos períodos de trabalho ajoelhado.
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	UNIDADE
	108
	
	
	

	25
	LUVA BANHADA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS E MECÂNICOS: Luva de segurança confeccionada em malha de algodão felpudo, revestimento antiderrapante em látex natural na palma, face palmar e dorsal dos dedos, acabamento corrugado, punho em malha elástica.
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	CA 10431 OU COMPATÍVEL
	UNIDADE
	92
	
	
	

	26
	LUVA PROTETORA ANTI CORTE DE FIBRA DE VIDRO: Luva de segurança confeccionada em fios de HPPE (polietileno de alta performance), revestimento da face palmar e ponta dos dedos em poliuretano (PU), punho com inserções de fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas.
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	CA 39416  OU COMPATÍVEL
	UNIDADE
	70
	
	
	

	27
	MANGUITO COM LUVA DE ENCAIXE DE DEDO: Manga de braço esportiva de compressão, confeccionada com tecido tecnológico composto por 94% poliéster e 6% elastano, ideal para atividades físicas intensas. Oferece controle avançado de umidade, mantendo a pele seca ao bloquear o acúmulo de suor e água. Conta com abertura para encaixe dos dedos, garantindo ajuste firme e liberdade de movimento. Suas costuras são projetadas para reduzir irritações durante o uso prolongado, proporcionando conforto contínuo. Além disso, oferece proteção UV, sendo indicada para diversas modalidades esportivas, como corrida, ciclismo, futebol, vôlei, artes marciais, entre outras. Vendida em par.
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	UNIDADE
	110
	
	
	

	28
	Máscara Cirúrgica Triplo com Clipe nasal: Ajustável; Elástico: Confortável; Material: Tecido não tecido (TNT) de polipropileno Hipoalérgica. CAIXA COM 50 UNIDADES
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	CAIXA
	43
	
	
	

	29
	MÁSCARA DE FACE INTEIRA PANORAMA PARA 1 CARTUCHO: A máscara facial Full Face é um respirador de segurança do tipo peça facial inteira, desenvolvido para proporcionar ampla proteção respiratória e conforto ao usuário. Fabricada em silicone nas cores azul ou amarela, ou em neoprene na cor preta, a máscara conta com visor panorâmico em material plástico rígido transparente, fixado por aro de metal ou plástico, garantindo excelente campo de visão. Sua parte frontal inferior abriga um bocal com suporte para válvula de exalação, diafragma de voz (ausente no modelo STD Standard), válvula de inalação e mascarilha interna, assegurando vedação eficaz e comunicação facilitada. O sistema de fixação inclui tirante de cabeça com cinco pontos de apoio, ajustáveis por fivelas plásticas com presilhas metálicas, além de tira de nuca para descanso, presente em todos os modelos exceto o STD Standard, oferecendo estabilidade e conforto durante o uso prolongado.
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	CA 5758 OU COMPATÍVEL
	UNIDADE
	12
	
	
	

	30
	MASCARA DE PROTEÇÃO FACIAL COM TELA DE AÇO: Suporte facial com catraca constituído de coroa e carneira de material plástico, com regulagem de tamanho através de catraca. Malha de Aço 8"x 12" com cerca de 310 mm de largura e 195 mm de altura. Aprovado conforme norma ANSI Z87.
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	UNIDADE
	15
	
	
	

	31
	MÁSCARA DE SOLDA: Máscara de segurança para trabalhos de soldagem, composta de escudo de polipropileno, carneira confeccionada de polietileno com regulagem de tamanho através de ajuste simples ou catraca, escudo preso à carneira através de dois parafusos metálicos. As máscaras estão disponíveis nas configurações visor fixo ou articulado. No caso do visor fixo, este suporta o filtro de luz e placa de cobertura incolor. Quando o visor é articulado, este suporta uma placa de segurança incolor na parte fixa da máscara e filtro de luz com placa de cobertura incolor parte basculante. Em todas as configurações disponíveis, o filtro de luz é confeccionado em policarbonato verde escuro e as placas de segurança são confeccionadas em policarbonato incolor, sendo fixadas ao visor através de uma peça de metal encaixada nas fendas internas do visor tanto na parte basculante quanto na parte fixa.
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	 CA 3702  OU COMPATÍVEL
	UNIDADE
	24
	
	
	

	32
	MÁSCARA SEMI-FACIAL: Aprovada para cartucho químico 6003 indicado para vapores Orgânicos/Gases ácidos, proteção contra gás cloro, cloreto de hidrogênio, dióxido de enxofre, fluoreto de hidrogênio. Acompanha o par de cartucho, de retentores e de pré-filtro. 
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	UNIDADE
	143
	
	
	

	33
	MOCHILA EM LONA REFORÇADA 50 L: Mochila de camping reforçada com capacidade de 50 litros, confeccionada em lona resistente na cor verde oliva, ideal para viagens, atividades ao ar livre e uso por motociclistas. Possui compartimento principal amplo, bolsos auxiliares frontais e laterais, alças ajustáveis e reforçadas para maior conforto e segurança no transporte. Indicada para o acondicionamento de diversos itens com organização prática e eficiente, oferecendo durabilidade e desempenho adequado para diferentes condições de uso. Dimensões: 22 x 33 x 57 cm; Aproximadamente 830 g.
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	UNIDADE
	203
	
	
	

	34
	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR ANTI-RISCO E ANTIEMBAÇANTE: Óculos de segurança constituídos de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato com quatro pinos localizados na posição do nariz utilizados para encaixe do apoio nasal confeccionado em resina termoplástica maleável, hastes tipo espátula confeccionadas em duas peças sendo uma do mesmo material do visor e a outra em borracha maleável, fixadas à extremidade do visor por meio de dois pinos plásticos. Proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes e contra raios UVA e UVB.
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	CA 31790  OU COMPATÍVEL
	UNIDADE
	259
	
	
	

	35
	PROTETOR AURICULAR PLUG: Protetor auditivo, confeccionado em silicone grau farmacêutico, tipo inserção, composto de um eixo com três flanges, onde a primeira, a segunda e a terceira, são flanges maciças e cônicas, todas de dimensões variáveis, contendo um orifício no seu interior, protetor tamanho único, moldável a diferentes canais auditivos, com cordão de algodão ou PVC/silicone ligando os dois. Atenuação: 18 db.
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	CA 5745  OU COMPATÍVEL
	UNIDADE
	270
	
	
	

	36
	PROTETOR FACIL DO TIPO FACE SHIELD: Com altura de 40 cm e largura de 25 cm, espessura de 1,4 mm oferece ampla proteção para o rosto contra respingos químicos e impactos volantes, material em policarbonato.
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	CA 27674  OU COMPATÍVEL
	UNIDADE
	109
	
	
	

	37
	REPELENTE DE INSETOS COM  ICARIDINA: Repelente de insetos em aerossol, com 200 ml, destinado à proteção da pele contra picadas de insetors e de mosquitos, incluindo os transmissores da dengue, zika e chikungunya. Produto dermatologicamente testado, com fórmula contendo 11% de DEET, indicado para uso em adultos e crianças a partir de 6 meses. Proporciona até 4 horas de proteção, com aplicação prática em spray aerossol, fragrância suave e rápida absorção. Embalagem lacrada de fábrica, com rótulo contendo data de validade, número de lote e instruções de uso em português. Produto regularizado junto à Anvisa.
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	UNIDADE
	390
	
	
	

	38
	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA FACIAL INTEIRA: Respirador purificador de ar tipo peça facial inteira, moldado em silicone, com visor panorâmico em policarbonato transparente, fixado por aro rígido com encaixe e parafusos metálicos. Compatível com filtros químicos, combinados e para partículas com encaixe tipo baioneta. Possui válvulas de inalação e exalação, mascarilha interna em elastômero e tirante de cabeça com quatro pontos de fixação. Utilizado com filtros 3M das séries 6000, 2000 e 7000, conforme necessidade de proteção (química e/ou particulada). Referência CA nº 7298. Obrigatória apresentação do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho.
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	CA 7298 OU COMPATÍVEL
	UNIDADE
	5
	
	
	

	39
	TELA DE SINALIZAÇÃO TAPUME EXTRUSADA LARANJA:  Tela de sinalização tipo tapume extrusada, confeccionada em polietileno resistente na cor laranja com aditivo de proteção contra raios UV. Indicada para isolamento de áreas em obras, manutenção e eventos, é resistente ao vento e a baixas temperaturas. Apresenta estrutura flexível, leve e de fácil manuseio, com alta durabilidade. Dimensões: 1,2 m de altura por 50 m de comprimento. Ideal para demarcação visual de segurança.
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	UNIDADE
	95
	
	
	

	40
	TÊNIS DE SEGURANÇA SEM BICO: Par de Calçado ocupacional de uso profissional, modelo tipo tênis esportivo, fechamento em amarrar, cabedal 100% têxtil resistente e transpirável de alta performance, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel, biqueira de conformação termoplástica, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, propriedades antiderrapantes, sistema de absorção de energia do salto, resistente a óleo combustível. Tamanhos variados.
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	 PAR
	207
	
	
	

	41
	TOUCA DESCARTAVÉL TNT: Touca confeccionada em falso tecido de polipropileno/poliéster, com extremidades plissadas, tamanho único, pct com 100 un.
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	CAIXA
	7
	
	
	


1- Estão incluídas, nos preços cotados, todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o cumprimento do objeto deste Pregão, sendo que a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
2- Será integralmente cumprido o fornecimento consoante prazos previstos no Edital e/ou demais anexos, sob pena de aplicação de sanções pela Administração Pública contratante.
3- Entendemos todas as regras do Edital e anexos, e nos comprometemos a cumprir com todas as regras ali estabelecidas.
3- Esta proposta tem validade de 60 dias.

____________________, _____ de _____________ de 2026.

____________________________________________
(Representante legal)


